**БЦВМ-04**

Диаметр 68 мм

**Интерфейсный разъем:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Функция | |
| 1 | PB4 Arduino 12 | CLK |
| 2 | PB3 Arduino 11 | DIO |
| 3 | PB5 Arduino 13 | BUTTON |
| 4 | NC |  |
| 5 | +5V |  |
| 6 | +5V |  |
| 7 | GND |  |
| 8 | GND |  |
| 9 | PC0 Analog 0 Arduino Nano 14 | BUZZER |
| 10 | PC1 Analog 1 Arduino Nano 15 |  |

**UART:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GND | +5V | TX | RX |

**Общий вид основной платы:**

